**AHŞAP SATIŞ YERİ, PERGOLA, SEHPALAR ve TABURELER**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**Faaliyet 1.22.a ve Faaliyet 1.22.b için için teknik bilgiler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MAL HİZMET VEYA İNŞAAT İŞİNİN ADI** | **TEKNİK ÖZELLİKLERİ / İŞİN TANIMI** | **BİRİM** | **MİKTAR** |
| AHŞAP SATIŞ YERLERİ | -3 BÖLMELİ AHŞAP SATIŞ YERİ  -TOPLAM GENİŞLİK 625 CM  -DERİNLİK 250 CM  -ARKA YÜZ VE ORTA BÖLMELER 18MM OSB  -625 CM EŞİT OLARAK ÜÇE BÖLÜNMÜŞ OLMALI HER BÖLÜMÜN KENDİNE AİT KAPISI OLMALI  -YANLAR ÇAM LAMBİRİ EN AZ 16MM  -KÖŞELER SUTUN DİREKLİ OLMALI  -DEMONTE ZEMİN PLAYMOD OLMALI VE EN AZ 5 CM YERDEN YÜKSEK OLMALI  -KAPILAR SİLİNDİR KİLİTLİ OLMALI  -ÖN CEPHE PENCERE GENİŞLİĞİ 85-90 CM ARASINDA OLMALI  -HER BÖLÜMÜN PENCERESİ DIŞA KATLANABİLİR SATIŞ TEZGAHI OLABİLECEK ŞEKİLDE AÇILIR KAPANIR OLMALI  -ÇATI KISIMLARI OSB ÜSTÜ KUMLU MEBRAN OLMALI  -PİNOTEKS TARZI BOYA İLE BOYANMIŞ OLMALI  -2 YIL GARANTİLİ OLMALI  (Nakliye ve Montaj Dahil fiyat verilmesi gerekmektedir) | ADET | 1 |
| PERGOLA | -ARKA KISIM 3 METRE  -YANLAR 2 METRE (U ŞEKLİNDE) OLMALI  -TAŞIYICI KÖŞE DİREKLERİ 9X9 CM KALINLIKTA ÇAM AĞACINDAN OLMALI  -OTURMA KISIMLARI VE DİĞER KISIMLARI 4X9 CM KALINLIKTA ÇAM AĞACI OLMALI  -PİNOTEKS TARZI BOYA İLE BOYANMIŞ OLMALI  -2 YIL GARANTİLİ OLMALI  (Nakliye ve Montaj Dahil fiyat verilmesi gerekmektedir) | ADET | 1 |
| KÜÇÜK SEHPALAR | GENİŞLİK 50 CM X 50 CM KARE ŞEKLİNDE OLACAK  YÜKSEKLİK 45 CM ÇAM  KERESTE KALINLIK 1,08 MM OLMALI  2 YIL GARANTİLİ OLMALI  (Nakliye ve Montaj Dahil fiyat verilmesi gerekmektedir) | ADET | 4 |
| TABURELER | METAL AHTAPOT AYAKLAR  SUYA VE NEME KARŞI DAYANIKLI  YÜKSEKLİK EN AZ 45 cm  ÜST ÜSTE İSTİFLENEBİLİR  2 YIL GARANTİLİ | ADET | 12 |