**AHŞAP SATIŞ YERİ, PERGOLA, SEHPALAR ve TABURELER**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**Faaliyet 1.22.a ve Faaliyet 1.22.b için için teknik bilgiler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MAL HİZMET VEYA İNŞAAT İŞİNİN ADI** | **TEKNİK ÖZELLİKLERİ / İŞİN TANIMI** | **BİRİM**  | **MİKTAR** |
| AHŞAP SATIŞ YERLERİ | -3 BÖLMELİ AHŞAP SATIŞ YERİ-TOPLAM GENİŞLİK 625 CM-DERİNLİK 250 CM-ARKA YÜZ VE ORTA BÖLMELER 18MM OSB-625 CM EŞİT OLARAK ÜÇE BÖLÜNMÜŞ OLMALI HER BÖLÜMÜN KENDİNE AİT KAPISI OLMALI-YANLAR ÇAM LAMBİRİ EN AZ 16MM-KÖŞELER SUTUN DİREKLİ OLMALI-DEMONTE ZEMİN PLAYMOD OLMALI VE EN AZ 5 CM YERDEN YÜKSEK OLMALI-KAPILAR SİLİNDİR KİLİTLİ OLMALI-ÖN CEPHE PENCERE GENİŞLİĞİ 85-90 CM ARASINDA OLMALI-HER BÖLÜMÜN PENCERESİ DIŞA KATLANABİLİR SATIŞ TEZGAHI OLABİLECEK ŞEKİLDE AÇILIR KAPANIR OLMALI-ÇATI KISIMLARI OSB ÜSTÜ KUMLU MEBRAN OLMALI-PİNOTEKS TARZI BOYA İLE BOYANMIŞ OLMALI -2 YIL GARANTİLİ OLMALI(Nakliye ve Montaj Dahil fiyat verilmesi gerekmektedir) | ADET | 1 |
| PERGOLA | -ARKA KISIM 3 METRE -YANLAR 2 METRE (U ŞEKLİNDE) OLMALI-TAŞIYICI KÖŞE DİREKLERİ 9X9 CM KALINLIKTA ÇAM AĞACINDAN OLMALI-OTURMA KISIMLARI VE DİĞER KISIMLARI 4X9 CM KALINLIKTA ÇAM AĞACI OLMALI-PİNOTEKS TARZI BOYA İLE BOYANMIŞ OLMALI-2 YIL GARANTİLİ OLMALI(Nakliye ve Montaj Dahil fiyat verilmesi gerekmektedir) | ADET | 1 |
| KÜÇÜK SEHPALAR | GENİŞLİK 50 CM X 50 CM KARE ŞEKLİNDE OLACAKYÜKSEKLİK 45 CM ÇAM KERESTE KALINLIK 1,08 MM OLMALI2 YIL GARANTİLİ OLMALI(Nakliye ve Montaj Dahil fiyat verilmesi gerekmektedir) | ADET | 4 |
| TABURELER | METAL AHTAPOT AYAKLARSUYA VE NEME KARŞI DAYANIKLIYÜKSEKLİK EN AZ 45 cmÜST ÜSTE İSTİFLENEBİLİR2 YIL GARANTİLİ | ADET | 12 |